**Соболев М.С.; группа 9308, вариант данной детали -- 23**

**Параметры конструктивных элементов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер «под ключ» | Шаг резьбы М20 | Размеры проточки | | | | Фаска | Размеры шпоночного паза для вала диаметром D | | | | |
| S | p | f | R | R1 | Df | Сх45o | D | L | bхh | t | r |
| 17 | 2,5 | 1,75 | 1 | 0,5 | 16,5 | 3x45o | 32 | 25 | 10x8 | 5 | 0,4 |